**Администрация Возовского сельсовета Поныровского района Курской области**

***Благоустройство детской игровой площадки по улице Энергетиков 10а поселка Возы***

***Поныровского района Курской области***

**Дизайн- проект**

**2020 г.**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**Благоустройство детской игровой площадки по улице Энергетиков 10а**

**поселка Возы Поныровского района Курской области**

Дизайн-проектом предусматривается благоустройство детской игровой площадки по улице Энергетиков 10 поселка Возы Поныровского района Курской области – ширина площадки- 11,0 м; длинна площадки – 13,0 м.

Наименование работ предусмотренные для строительства детской площадки:

**Ведомость объемов основных работ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| **Раздел 1.** | | | | |
| 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,01809 |  |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили самосвалы, группа грунтов 1 | 0,5 м3 | 0,00602 |  |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями самосвалами, первый класс груза до 5 км | т | 10,535 |  |
| 4 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,0602 |  |
| 5 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 6,14 |  |
| 6 | Установка элементов малых форм | т | 0,682 |  |
| 7 | Ограждение дуговое длина 2025 высота столба 910 мм | м | 31 |  |
| **Раздел 2. Оборудование** | | | | |
| 1 | Калитка дуговая | шт | 1 |  |
| 2 | Спортивный комплекс | шт | 1 |  |
| 3 | Карусель К-5 | шт | 1 |  |
| 4 | Горка с металлическими перилами | шт | 1 |  |
| 5 | Качели маятниковые а жесткой подвеске «Сказка» К-1 Ск. | шт | 1 |  |

Приложение 1

